Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.3

Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.2

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip access-group 1 in

Router(config-if)#exit